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A = XXXSSSSS

B = SSSSSSSS

TMR0=Predivisor_64, 

T0CS=Reloj_Interno, 

GIE=Activado, 

INT_TMR0=Activado,

 

Reg(08)_BCD, 

(segundo), 

Unidad=seg_001, 

Decena=seg_002, 

DISP_7_SEG, ID=DISP_7_Seg_01, 

Display(1)=seg_001, Display(2)=seg_002, 

Display(3)=min_001, Display(4)=min_002, 

Display(5)=h_1, Display(6)=h_2, 

Tipo=Bucles, Repetir=1000, 

Tiempo=200_use, 

Reg(08)_BCD, 

(minuto), 

Unidad=min_001, 

Decena=min_002, 

segundo = D'55'

minuto = D'59'

hora = D'10'

Reg(08)_BCD, 

(hora), Unidad=h_1,

 Decena=h_2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[image: image2.wmf]Interrupción por 

TMR0

Fin de la 

interrupción

contador = contador

 + D'01'

Reg contador = 

D'61'

contador = D'0'

segundo = 

segundo + D'01'

Reg segundo = 

D'60'

segundo = D'0'

minuto = minuto + 

D'01'

Reg minuto = D'60'

minuto = D'0'

hora = hora + D'01'

Reg hora = D'24'

hora = D'0'
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