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call tmp_10_uc

»

return
g1cd_camando
bef status, rpo scambiar a banco 0
bef status, rpl
bef porte,i
T gicd enviar
glcd_dato
bef status, rpo scambiar a banco 0
bef status, rpl
bsf porte,i
gled_enviar
bef porth, 0
bef porth,1
bef porth, 2
bef porth, 3
bef porth,d
bef porth, 5
bef porth, &
bef porth, 7
brfsc _np templ,o
bsf porth, o
brfsc _np templ,1
bsf porth, 1
brfsc _np’templ, 2
bsf porth, 2
brfsc _np’templ,3
bsf porth, 3
brfsc _np’templ, 4
bsf porth, 4
brfsc _np’templ, s
bsf porth, 5
brfsc _np tenpl,s
bsf porth, 6
brfsc _np templ,?
b
BEF _portc, 2
call glcd busy
bef portc, 2
bsf_portc,2
call glcd busy
bef portc, 2

return
glcd_mensaje_actual
g1cd_1
bef status,rpo scambiar a banco 0
bf status, rpl
CTrf npmsi act
movF Znp_nrams], w

i 5





