Programa principal

[image: image1.wmf]Iniciar

A = XXXEEEEE

B = SSSSSSSS

TMR1=Predivisor_8, 

T1CS=Reloj_Interno, 

GIE=Activado, 

INT_TMR1=Activado,

 PEIE=Activado, 

Bit RA0 = 1

RB0 = 1

40_use

Bit RA0 = 1

SI

SI

nop

NO

NO

TMR1=Activado, 


Rutina de interrupcion
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TMR1=Desactivado,

 

B = SSSSSSSS

RB0 = 1

Fin de la 

interrupción


