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Con esta configuracion puesdes utilizar el micro para ambas opciones que te he puesto anteriormente

Salida volumen 100% en RA2 pin 1

Salida volumen 66% en RA3 pin 2

Salida volumen 33% en RA5 pin 4

Salida mouting en RA4 pin 3. Añadir resistencia a +5V

Salida BCD B en RA1 pin 18

Salida BCD C en RA0 pin 17

Salida BCD A en RA7 pin 16. Tiene que estar configurado con oscilador interno

Salida canal 1 en RB0 pin 6

Salida canal 2 en RB1 pin 7

Salida canal 3 en RB2 pin 8

Salida canal 4 en RB3 pin 9

Entrada cambio canal en RB5 pin 11

Entrada cambio volumen en RB4 pin 10

