 CIRCUITOS GRABADORES PARA DSPICs y PICs

La figura 2.11 muestra el circuito grabador de dspics específicamente para los modelos dspic30F4013 y dspic30F6014a que poseen interfaz códec, se usa un max 232 para adaptar los niveles del puerto serial de la computadora, a los niveles TTL del los pines de la puerta del controlador digital de señal, usado para la grabación, este grabador requiere de una fuente externa de 9 voltios,  y también requiere de un regulador de voltaje a 5 voltios.
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Figura 2.11 Circuito grabador de dspic30F que soporta el modelo 6014a y  el 4013.

La figura 2.12 muestra los pines del controlador de señal digital del modelo dspic30f4013 y del modelo dspic30F6014a en la figura 2.13, que poseen interfaz códec, estos son los modelos de dspic30F sobre los que se va a realizar el presente proyecto. Específicamente sobre el modelo que se va a diseñar y construir el proyecto es el dspic30F6014a.    













