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Es aquí donde viene cuando en el programa principal da orden de activar la interrupción.


Es en el icono de activar interrupción del programa principal de donde parte la orden de entrar aquí?


Debo entender que cuando se desborda  TMR0 y el bits TOIF se activa, pasaría por incrementar cuenta1 y al volver, el mismo programa rehabilita la interrupción para empezar de nuevo la siguiente interrupción? 


Y la otra duda supongo que habran varios desbordamientos haciendo que en cada uno de ellos el registro cuenta1 se vaya incrementando.


Y lo dicho al final de la interrupción, que supongo que se sera por el desbordamiento del TOIF y en el icono de Fin de interrupción, que icono o orden sera la siguiente en ejecutarse?








