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Bien Fer, que problemón te estoy dando , lo siento pero espero que entiendas los razonamientos que me hacen titubear  a la hora de programar en NIPLE.


Secuencia:


Se llega de una llamada del programa principal a esta rutina


Motor_izq se para.


Motor_der se para.


Comprueba si el resgistro cuenta1 vale en decimal 255


NO: Se termina la rutina tomando el control desde donde se le llamo.


SI: La cuenta se pone a cero


Supongo que para completar los desbordamientos necesarios hasta alcanzar de nuevo el valor 255 decimal


Se incrementa a la unidad el registo cuenta2.


Se mira si este vale 110 decimal


NO: regresa de la llamada de la rutina


SI: Se pone la cuenta de este registro a cero


Y se termina la rutina, supongo que yendo a parar de donde fue llamada.


Entiendo que todo este proceso se realiza para multiplicar el tiempo, con la utilización de los desbordamientos o pasos por cero del registro TMR0 siendo este un registro fijo en el pic.


La duda me viene que sabiendo que  se realiza por los desbordamientos  y que es paralelo a la ejecución del programa ,¿ en que icono del programa principal?  pone en marcha el contador del TMR0, su reset para empezar otra cuenta una vez desbordado.











