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Es aquí donde viene cuando en el programa principal da orden de activar la interrupción.


Exacto


Es en el icono de activar interrupción del programa principal de donde parte la orden de entrar aquí?


No aquí salta cuando TMR0 pasa de FF a 00


Debo entender que cuando se desborda  TMR0 y el bits TOIF se activa, pasaría por incrementar cuenta1 y al volver, el mismo programa rehabilita la interrupción para empezar de nuevo la siguiente interrupción? 


Una vez aquí es cuando se incrementa en una unidad y se regresa ala programa principal.


Una advertencia, al ser este programa parte de un tutorial para otra persona, de forma explicita coloqué un par de errores para ver si los detectaba. En esta parte hay uno y es que falta la instrucción de TMR0=61, es decir volver a cargera de nuevo el valor desde donde empezará de nuevo la cuenta cuando TMRO se desborde.


Otro error es que de nuevo hay que poner TMR0=activado, ya que si no no empieza de nuevo a contar 


Y la otra duda supongo que habran varios desbordamientos haciendo que en cada uno de ellos el registro cuenta1 se vaya incrementando.


Si, lo explique en el programa principal, se producirán hasta que cuenta1 alcance el valor que deseemos y que mas adelante se supervisa.


Y lo dicho al final de la interrupción, que supongo que se sera por el desbordamiento del TOIF y en el icono de Fin de interrupción, que icono o orden sera la siguiente en ejecutarse?


Pues no te lo he explicado en mi respuesta anterior del foro.








