Hola Fer:
Comentarte una vez más que muchas gracias por tu labor y animarte que jamás decrezca tu gran aportación para personas novatas como yo, como para incluso avanzados como consigo ver en el foro.

He hecho un ejercicio y mira si puedes dar el visto bueno, de manera que haya entendido bien el flujo de información del NIPLE. Gracias Fer, por tu ayuda y desinterés, mi máxima gratitud.
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Fer:
Esta es un poco la lógica que he podido extraer  de las cosas que me has dicho, aunque aún tengo algo que preguntarte.

Veras en teoría, una vez que se produce el desbordamiento,  el sistema acude a interpretar las ordenes que hay después del icono de  Interrupción por TMR0, realiza las secuencias en el contenidas, y  cada vez que se encuentra con un icono de Fin de la Interrupción, este vuelve al programa principal y justo como me dijiste en el último post, va al icono donde se activo la interrupción, ósea  GIE= activar  INT_TMR0= activar, pregunta ¿ Entiendo que al volver este continua a la siguiente orden?  ósea  compara si conta_2 = 255, y si ese valor no es correcto, activa de nuevo otra  interrupción  comenzando  un nuevo ciclo.
Si esto es correcto entiendo que solo cuando el conta_2  alcance el valor de 255, continua  en el siguiente icono, desactivando la interrupción y vuelta a comparar  si se pulsa, para otra nueva temporización. 

Más o menos eso es lo que he entendido por tus indicaciones, espero estar en lo cierto y así no darte tanta paliza jejejejj. Fer, muchas gracias y en la posibilidad de  no darte tanto el coñazo.... Un cordial saludo y todo mi aprecio..............

Una vez activada la interrupción y su paso desde FF a 00 el programa principal viene aquí.


Incrementa el contador_1  en la unidad,


Compara si su valor es 255


lo es?


No: fin de interrupción.


SI:Lo pone a cero.


Incrementa conta_2.


Es 255?


NO:Fin  de interrupción.


SI: Apaga el led.


Finaliza la interrupción.





No pongo valor al TMR0 dejando que este sea 256, para la prueba.


Los tiempos ahora no son importantes solo la lógica de ejecución.





Comienzo el programa:


Configuro los puertos:


Hago que todo el puerto B sea puesto a cero:


Doy valor a las variables de tiempo de contaje igual a cero


Configuro la interrupción por TMR0:


Compruebo si hay un impulso por el puerto RA0 llamado pulsador:


Pongo en marcha el led de salida:


Comienza el contaje de la interrupción y al desbordarse salta  la rutina de interrupción


Comprueba que ha contado el tiempo total de las sumas de conta1 y 2.


NO: Vuelve  a la interrupción.


SI: Para la interrupción y se dispone a otra  nueva pulsación. 
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