Idec / Izumi PLC's

Idec / Izumi PLC serie FA2, FA2J y FA3J todos requieren un adaptador especial de comunicación para la programación PF2-CLA. Este adaptador de enlace de comunicación (CLA) es una pequeña caja que convierte las señales eléctricas RS232 en un nivel compatible con el PLC. El cable para conectar el PC a un CLA utiliza un conector DB25 en el lado del PLC. El diseño de un cable con un connector DB9 en el lado del PC se muestra aquí.

DB9 Programming cable for Idec / Izumi FA PLC series
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DB9:


1 = DCD (Data Carrier Detect)

2 = RX (Data IN)


3 = TX (Data OUT)


4 = DTR (Data Terminal Ready)

5 = SG (Signal Ground)

6 = DSR (Data Set Ready)

7 = RTS (Request To Send)

8 = CTS (Clear To Send)

9 = S.C. (Sin Conexión)


DB25:


1 = SF (Signal Field)


2 = TX (Data OUT)


3 = RX (Data IN)

4 = RTS (Request To Send)

5 = CTS (Clear To Send)

6 = DSR (Data Set Ready)

7 = SG (Signal Ground)

Symax model 50 de Schneider tiene el mismo funcionamiento interno que el Izumi FA-2J (Junior) y con el mismo software WinLDR.
