; Control de lavarropas automático

; Rev. 01 // 04-OCT-2003 // Versión funcional sin selección de productos

; Rev. 02 //12-marzo-2010 // timeout's de carga y descarga del agua 

cprog
equ
0x02

;contador de programa (parte baja)

estado
equ
0x03

;Registro de estados del micro

ptoa
equ
0x05

;Puertos de E/S

ptob
equ
0x06

ptoc
equ
0x07

intcon
equ
0x0B

;Control de interrupciones

tiempo1
equ
0x20

;Usados para temporizar

tiempo2
equ
0x21

tiempo3
equ
0x22

veces
equ
0x23

display
equ
0x24

;Resguarda el numero mostrado en el display

general
equ
0x25

tout1
equ
0x26

;Usadas para el timeout de carga y descarga de agua

tout2
equ
0x27

backw
equ
0x28

;Back-up de W al interrumpir

#define
CERO
estado, 2
;Bit indicador de resultado cero

#define
RP0
estado, 5
;Bit de selección de página de memoria

#define
GIE
intcon, 7
;Bit de habilitación de las interrupciones

#define
SELECT
ptoa, 0

;Entrada de selección de programa

#define
START
ptoa, 1

;Entrada de inicio del proceso

#define
MEDIA
ptoa, 2

;Entrada de la llave de media carga

#define
NOCENT
ptoa, 3

;Entrada de la llave de exclusión de centrifugado

#define
PRES50
ptoa, 4

;Entrada del presostato a media carga

#define
PRES100
ptoa, 5

;Entrada del presostato a carga completa

#define
BUZZER
ptob, 7

;Control del parlante piezo

#define
MOTFAST
ptob, 6

;Motor a alta velocidad

#define
MOTSLOWI
ptob, 5

;Motor a baja velocidad giro I

#define
MOTSLOWD
ptob, 4

;Motor a baja velocidad giro D

#define
SELENOID
ptob, 0

;Selenoide de engrane lavado (off)/centrifugado(on)

#define
VALVULA1
ptob, 3

;Entrada de agua (electroválvula jabon)

#define
BOMBA
ptob, 2

;Salida de agua (desagote)

#define  VALVULA2
ptob, 1

;Entrada de agua (electroválvula enjuage)

#define
PAUSA
general, 0
;Indica que entre programa y programa haga una pausa

#define
ENTRA
general, 1
;Indica si esta en modo carga (1) /descarga (0) de agua


goto
INICIO

;Saltea la tabla del display


org
0x04

;Vector de interrupcion


movwf
backw

;Guarda W


incfsz
tout1, 
1 
;Suma 1 a TimeOut 1


goto
SALEINT

;Si no llego a dar la vuelta sale


incf
tout2, 
1
;Suma 1 a TimeOut 2


movf
tout2, 
0
;Controla si llego a 17 (aprox. 10 min)


sublw
d'34'


btfss
CERO


goto
SALEINT

;Si no llego a cinco minutos sale


bcf
VALVULA1

;Apaga la electroválvula de entrada de agua


bcf
BOMBA

;Apaga la bomba de desagüe


bcf
MOTFAST

;Apaga el Motor


bcf
MOTSLOWI

;Apaga el Motor


bcf
MOTSLOWD

;Apaga el Motor


bcf
VALVULA2

;Apaga la electroválvula de entrada de agua(enjuague)

FALLA
movlw
d'11'


call
TABLA


movwf
ptoc


bsf
BUZZER


call
DELOFF


bcf
BUZZER


call
DEL250


movlw
d'1'

;Muestra E2 en el display


btfss
ENTRA


movlw
d'2'

;Muestra E2 en el display


call
TABLA


movwf
ptoc


bsf
BUZZER


call
DELOFF


bcf
BUZZER


call
DEL250


goto
FALLA

SALEINT
movlw
b'10100000'
;Restablece las interrupciones


movwf
intcon


movf
backw, 0
;Restablece W


retfie

TABLA
addwf
cprog, 1
;Genera los números y caracteres en el display


retlw
b'00111111'
; 0


retlw
b'00000110'
; 1


retlw
b'01011011'
; 2


retlw
b'01001111'
; 3


retlw
b'01100110'
; 4


retlw
b'01101101'
; 5


retlw
b'01111101'
; 6


retlw
b'00000111'
; 7


retlw
b'01111111'
; 8


retlw
b'01101111'
; 9


retlw
b'01000000'
; - (10)


retlw
b'01111001'
; E (11)


retlw
b'01110001'
; F (12)


retlw
b'01110011'
; P (13)

INICIO
clrf
ptoa

;Arranca con todo apagado


clrf
ptob


clrf
ptoc


clrf
general

;Flags en cero


bsf
RP0

;configura los pines de E/S


movlw
b'00000110'


movwf
0x1F


movlw
b'00111111'


movwf
ptoa


clrf
ptob


clrf
ptoc


movlw
b'00100000'
;Establece las interrupciones


movwf
intcon


movlw
b'11010111'
;Asigna a TMR0 el predivisor a 256 y toma osc. desde XT


movwf
0x01


bcf
RP0


movlw
d'10'

;Coloca el '-' en el display durante 5 segundos


call
TABLA


movwf
ptoc


movlw
d'10'


movwf
tiempo3


bsf
ptoc, 7

;Hace destellar el punto del display


call
DEL250


bcf
ptoc, 7

;Hace destellar el punto del display


call
DEL250


btfss
START

;Entra en modo pausa al presionar cualquier pulsador durante el -

AUTOM
bsf
GIE

;Activa el sistema de time-out de descarga


bcf
ENTRA


clrf
tout1

;Inicializa los contadores de timeout


clrf
tout2


btfsc
PRES50

;Si hay agua en el tanque desagota totalmente


goto
SEL1C


movlw
d'11'

;Coloca el 'E' en el display


call
TABLA


call
TABLA


movwf
ptoc


call
BEEP


call
DEL250


call
BEEP


call
DEL250


call
BEEP


bsf
BOMBA

;Enciende la bomba de desagote


btfss
PRES50

;Espera que el presostato indique tanque vacío


goto
$ -1


call
DIEZSEG


call
DIEZSEG


bcf
BOMBA

;Desconecta la bomba


bcf
GIE

;Desactiva el sistema de timeout

SEL1C
movlw
d'1'

;Arranca en programa corto 1


call
TABLA


movwf
ptoc


call
BEEP


call
DEL250

;Evita repeticiones por pulsadores garcha


btfss
SELECT

;Espera que suelte el pulsador


goto
$ -2


btfss
SELECT

;Controla el pulsador para cambiar de programa


goto
SEL2C


btfss
START

;Controla el pulsador para iniciar el programa


goto
START1C


goto
$ -4

SEL2C
movlw
d'2'

;Programa corto 2


call
TABLA


movwf
ptoc


call
BEEP


call
DEL250

;Evita repeticiones por pulsadores garcha


btfss
SELECT

;Espera que suelte el pulsador


goto
$ -2


btfss
SELECT

;Controla el pulsador para cambiar de programa


goto
SEL3C


btfss
START

;Controla el pulsador para iniciar el programa


goto
START2C


goto
$ -4

SEL3C
movlw
d'3'

;Programa corto 3


call
TABLA


movwf
ptoc


call
BEEP


call
DEL250

;Evita repeticiones por pulsadores garcha


btfss
SELECT

;Espera que suelte el pulsador


goto
$ -2


btfss
SELECT

;Controla el pulsador para cambiar de programa


goto
SEL4C


btfss
START

;Controla el pulsador para iniciar el programa


goto
START3C


goto
$ -4

SEL4C
movlw
d'4'

;Programa corto 4


call
TABLA


movwf
ptoc


call
BEEP


call
DEL250

;Evita repeticiones por pulsadores garcha


btfss
SELECT

;Espera que suelte el pulsador


goto
$ -2


btfss
SELECT

;Controla el pulsador para cambiar de programa


goto
SEL5C


btfss
START

;Controla el pulsador para iniciar el programa


goto
START4C


goto
$ -4

SEL5C
movlw
d'5'

;Programa corto 5


call
TABLA


movwf
ptoc


call
BEEP


call
DEL250

;Evita repeticiones por pulsadores garcha


btfss
SELECT

;Espera que suelte el pulsador


goto
$ -2


btfss
SELECT

;Controla el pulsador para cambiar de programa


goto
SEL6C


btfss
START

;Controla el pulsador para iniciar el programa


goto
START5C


goto
$ -4

SEL6C
movlw
d'6'

;Programa corto 6


call
TABLA


movwf
ptoc


call
BEEP


call
DEL250

;Evita repeticiones por pulsadores garcha


btfss
SELECT

;Espera que suelte el pulsador


goto
$ -2


btfss
SELECT

;Controla el pulsador para cambiar de programa


goto
SEL1L


btfss
START

;Controla el pulsador para iniciar el programa


goto
START6C


goto
$ -4

SEL1L
movlw
d'1'

;Programa largo 1


call
TABLA


movwf
ptoc


bsf
ptoc, 7

;Enciende el punto decimal del display


call
BEEP


call
DEL250

;Evita repeticiones por pulsadores garcha


btfss
SELECT

;Espera que suelte el pulsador


goto
$ -2


btfss
SELECT

;Controla el pulsador para cambiar de programa


goto
SEL2L


btfss
START

;Controla el pulsador para iniciar el programa


goto
START1L


goto
$ -4

SEL2L
movlw
d'2'

;Programa largo 2


call
TABLA


movwf
ptoc


bsf
ptoc, 7

;Enciende el punto decimal del display


call
BEEP


call
DEL250

;Evita repeticiones por pulsadores garcha


btfss
SELECT

;Espera que suelte el pulsador


goto
$ -2


btfss
SELECT

;Controla el pulsador para cambiar de programa


goto
SEL3L


btfss
START

;Controla el pulsador para iniciar el programa


goto
START2L


goto
$ -4

SEL3L
movlw
d'3'

;Programa largo 3


call
TABLA


movwf
ptoc


bsf
ptoc, 7

;Enciende el punto decimal del display


call
BEEP


call
DEL250

;Evita repeticiones por pulsadores garcha


btfss
SELECT

;Espera que suelte el pulsador


goto
$ -2


btfss
SELECT

;Controla el pulsador para cambiar de programa


goto
SEL4L


btfss
START

;Controla el pulsador para iniciar el programa


goto
START3L


goto
$ -4

SEL4L
movlw
d'4'

;Programa largo 4


call
TABLA


movwf
ptoc


bsf
ptoc, 7

;Enciende el punto decimal del display


call
BEEP


call
DEL250

;Evita repeticiones por pulsadores garcha


btfss
SELECT

;Espera que suelte el pulsador


goto
$ -2


btfss
SELECT

;Controla el pulsador para cambiar de programa


goto
SEL5L


btfss
START

;Controla el pulsador para iniciar el programa


goto
START4L


goto
$ -4

SEL5L
movlw
d'5'

;Programa largo 5


call
TABLA


movwf
ptoc


bsf
ptoc, 7

;Enciende el punto decimal del display


call
BEEP


call
DEL250

;Evita repeticiones por pulsadores garcha


btfss
SELECT

;Espera que suelte el pulsador


goto
$ -2


btfss
SELECT

;Controla el pulsador para cambiar de programa


goto
SEL6L


btfss
START

;Controla el pulsador para iniciar el programa


goto
START5L


goto
$ -4

SEL6L
movlw
d'6'

;Programa largo 6


call
TABLA


movwf
ptoc


bsf
ptoc, 7

;Enciende el punto decimal del display


call
BEEP


call
DEL250

;Evita repeticiones por pulsadores garcha


btfss
SELECT

;Espera que suelte el pulsador


goto
$ -2


btfss
SELECT

;Controla el pulsador para cambiar de programa


goto
SEL7L


btfss
START

;Controla el pulsador para iniciar el programa


goto
START6L


goto
$ -4

SEL7L
movlw
d'7'

;Programa largo 7


call
TABLA


movwf
ptoc


bsf
ptoc, 7

;Enciende el punto decimal del display


call
BEEP


call
DEL250

;Evita repeticiones por pulsadores garcha


btfss
SELECT

;Espera que suelte el pulsador


goto
$ -2


btfss
SELECT

;Controla el pulsador para cambiar de programa


goto
SEL1C


btfss
START

;Controla el pulsador para iniciar el programa


goto
START7L


goto
$ -4

START1C
call
BEEP

         call
CARGAR

;Carga agua en el tanque


movlw
d'6'

;Ejecuta un ciclo de lavado de 10 min.


call
LAVAR


call
VACIAR

;Desagota el tanque

START2C
call
BEEP


movlw
d'2'

;Muestra el 2 en el display


call
TABLA


movwf
ptoc


btfss
PAUSA

;Si esta pausado...


goto
SIGUE2C


btfsc
START

;Espera que presione el pulsador


goto
$ -7

SIGUE2C
call
CARGAR

;Carga agua en el tanque



movlw
d'6'

;Ejecuta un ciclo de lavado de 10 min.


call
LAVAR


call
VACIAR

;Desagota el tanque

START3C
call
BEEP


movlw
d'3'

;Muestra el 3 en el display


call
TABLA


movwf
ptoc


btfss
PAUSA

;Si esta pausado...


goto
SIGUE3C


btfsc
START

;Espera que presione el pulsador


goto
$ -7

SIGUE3C



call
CARGAR

;Carga agua en el tanque


movlw
d'6'

;Ejecuta un ciclo de lavado de 10 min.


call
LAVAR


call
VACIAR

;Desagota el tanque

START4C
call
BEEP


movlw
d'4'

;Muestra el 4 en el display


call
TABLA


movwf
ptoc


btfss
PAUSA

;Si esta pausado...


goto
SIGUE4C


btfsc
START

;Espera que presione el pulsador


goto
$ -7

SIGUE4C
call
CARGAR

;Carga agua en el tanque


movlw
d'51'

;Ejecuta un ciclo de lavado de 25 min.


call
LAVAR


call
VACIAR

;Desagota el tanque

START5C
call
BEEP


movlw
d'5'

;Muestra el 5 en el display


call
TABLA


movwf
ptoc


btfss
PAUSA

;Si esta pausado...


goto
SIGUE5C


btfsc
START

;Espera que presione el pulsador


goto
$ -7

SIGUE5C
call
CARGAR2

;Carga agua en el tanque (enjuague)


movlw
d'24'

;Ejecuta un ciclo de lavado de 16 min.


call
LAVAR


call
VACIAR

;Desagota el tanque

START6C
call
BEEP


movlw
d'6'

;Muestra el 6 en el display


call
TABLA


movwf
ptoc


btfss
PAUSA

;Si esta pausado...


goto
SIGUE6C


btfsc
START

;Espera que presione el pulsador


goto
$ -7

SIGUE6C
call
CENTRIF

;Centrifugado


movlw
d'12'

;Coloca la 'F' en el display


call
TABLA


movwf
ptoc


call
BEEPFIN

;Hace tres beep's largos


btfsc
SELECT

;Espera que presione el pulsador


goto
$ -1


movlw
d'10'

;Coloca el '-' en el display


call
TABLA


movwf
ptoc


call
DEL250

;Previene rebotes en pulsadores garcha


btfss
SELECT

;Espera que suelte el pulsador


goto
$ -2


goto
SEL1C

;Vuelve al comienzo del programa 1 corto

START1L
call
BEEP


call
CARGAR

;Carga agua en el tanque


movlw
d'6'

;Ejecuta un ciclo de lavado de 10 min.


call
LAVAR


call
VACIAR

;Desagota el tanque

START2L
call
BEEP


movlw
d'2'

;Muestra el 2 en el display


call
TABLA


movwf
ptoc


bsf
ptoc, 7

;Enciende el punto del display


btfss
PAUSA

;Si esta pausado...


goto
SIGUE2L


btfsc
START

;Espera que presione el pulsador


goto
$ -8

SIGUE2L
call
CARGAR

;Carga agua en el tanque


movlw
d'21'

;Ejecuta un ciclo de lavado de 15 min.


call
LAVAR


call
VACIAR

;Desagota el tanque

START3L
call
BEEP


movlw
d'3'

;Muestra el 3 en el display


call
TABLA


movwf
ptoc


bsf
ptoc, 7

;Enciende el punto del display


btfss
PAUSA

;Si esta pausado...


goto
SIGUE3L


btfsc
START

;Espera que presione el pulsador


goto
$ -8

SIGUE3L
call
CARGAR

;Carga agua en el tanque


movlw
d'21'

;Ejecuta un ciclo de lavado de 15 min.


call
LAVAR


call
VACIAR

;Desagota el tanque

START4L
call
BEEP


movlw
d'4'

;Muestra el 4 en el display


call
TABLA


movwf
ptoc


bsf
ptoc, 7

;Enciende el punto del display


btfss
PAUSA

;Si esta pausado...


goto
SIGUE4L


btfsc
START

;Espera que presione el pulsador


goto
$ -8

SIGUE4L
call
CARGAR

;Carga agua en el tanque


movlw
d'51'

;Ejecuta un ciclo de lavado de 25 min.


call
LAVAR


call
VACIAR

;Desagota el tanque

START5L
call
BEEP


movlw
d'5'

;Muestra el 5 en el display


call
TABLA


movwf
ptoc


bsf
ptoc, 7

;Enciende el punto del display


btfss
PAUSA

;Si esta pausado...


goto
SIGUE5L


btfsc
START

;Espera que presione el pulsador


goto
$ -8

SIGUE5L
call
CARGAR

;Carga agua en el tanque


movlw
d'21'

;Ejecuta un ciclo de lavado de 15 min.


call
LAVAR


call
VACIAR

;Desagota el tanque

START6L
call
BEEP


movlw
d'6'

;Muestra el 5 en el display


call
TABLA


movwf
ptoc


bsf
ptoc, 7

;Enciende el punto del display


btfss
PAUSA

;Si esta pausado...


goto
SIGUE6L


btfsc
START

;Espera que presione el pulsador


goto
$ -8

SIGUE6L
call
CARGAR2

;Carga agua en el tanque


movlw
d'90'

;Ejecuta un ciclo de lavado de 38 min.


call
LAVAR


call
VACIAR

;Desagota el tanque

START7L
call
BEEP


movlw
d'7'

;Muestra el 7 en el display


call
TABLA


movwf
ptoc


bsf
ptoc, 7

;Enciende el punto del display


btfss
PAUSA

;Si esta pausado...


goto
SIGUE7L


btfsc
START

;Espera que presione el pulsador


goto
$ -8

SIGUE7L  call
CENTRIF

;Centrifugado


movlw
d'12'

;Coloca la 'F' en el display


call
TABLA


movwf
ptoc


call
BEEPFIN

;Hace tres beep's largos


btfsc
SELECT

;Espera que presione el pulsador


goto
$ -1


movlw
d'10'

;Coloca el '-' en el display


call
TABLA


movwf
ptoc


call
DEL250

;Previene rebotes en pulsadores garcha


btfss
SELECT

;Espera que suelte el pulsador


goto
$ -2


goto
SEL1L

;Vuelve al comienzo del programa 1 corto

CARGAR
bsf
GIE

;Activa el sistema de time-out de carga


bsf
ENTRA


clrf
tout1

;Inicializa los contadores de timeout


clrf
tout2

CARGA
bsf
VALVULA1

;Conecta la electroválvula


btfsc
MEDIA

;Verifica si debe cargar a media o completo


goto
MITAD


btfss
PRES100

;Mira el presostato a 100%


goto
LLENO

;Si se lleno termina la carga


goto
CARGA

;Si no se lleno espera que termine la carga

MITAD
btfss
PRES50

;Mira el presostato al 50%


goto
LLENO

;Si alcanzó el nivel termina la carga


goto
CARGA

;Si no alcanzó el nivel espera que llegue

LLENO
bcf
VALVULA1

;Desconecta la electroválvula


bcf
GIE

;Desactiva el sistema de time-out


return

CARGAR2
bsf
GIE

;Activa el sistema de time-out de carga


bsf
ENTRA


clrf
tout1

;Inicializa los contadores de timeout


clrf
tout2

CARGA2
bsf
VALVULA2

;Conecta la electroválvula (enjuague)


btfsc
MEDIA

;Verifica si debe cargar a media o completo


goto
MITAD


btfss
PRES100

;Mira el presostato a 100%


goto
LLENO

;Si se lleno termina la carga


goto
CARGA

;Si no se lleno espera que termine la carga


return

;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

;PROCESO DE LAVADO

;Demora 6 minutos en cargar el agua y dos minutos mas en descargarla

;Por lo que el tiempo total del lavado es igual a 8 min + (W * 20 seg)

;Lavado de 10 min -> W = 6

;Lavado de 15 min -> W = 21

;Lavado de 16 min -> W = 24

;Lavado de 25 min -> W = 51

;Lavado de 38 min -> W = 90

;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LAVAR
movwf
veces

;Utiliza W para condicionar la cant. de ciclos de lavado

LAVAMAS
bsf
MOTSLOWD

;Enciende el motor en baja velocidad durante 10 segundos


movf
ptoc, 0

;Resguarda el numero mostrado en el display


movwf
display


call
DIEZANI


bcf
MOTSLOWD

;Apaga el motor durante 10 segundos


movf
display, 0
;restaura el display a su estado normal


movwf
ptoc


call
DIEZSEG


decfsz
veces, 1


bsf
MOTSLOWI

;Enciende el motor en baja velocidad durante 10 segundos


movf
ptoc, 0

;Resguarda el numero mostrado en el display


movwf
display


call
DIEZANI


bcf
MOTSLOWI

;Apaga el motor durante 10 segundos


movf
display, 0
;restaura el display a su estado normal


movwf
ptoc


call
DIEZSEG


decfsz
veces, 1


goto
LAVAMAS


return

VACIAR
bsf
GIE

;Activa el sistema de time-out de descarga


bcf
ENTRA


clrf
tout1

;Inicializa los contadores de timeout


clrf
tout2


bsf
BOMBA

;Acciona la bomba de desagote


btfss
PRES50

;Espera que se vacíe completamente el tanque


goto
$ -1


call
DIEZSEG

;Espera 20 segundos extra


call
DIEZSEG


bcf
BOMBA

;Desconecta la bomba


bcf
GIE

;Desactiva el sistema de timeout


return

CENTRIF
btfsc
NOCENT

;Si esta en modo no-centrifugar


return


;Evita hacerlo


btfsc
PRES50

;Mira si hay agua en el tanque


goto
CENT2

;Si no hay agua va directamente a centrifugar


bsf
BOMBA

;Enciende la bomba de desague


btfss
PRES50


goto
$ -1


call
DIEZSEG


call
DIEZSEG


bcf
BOMBA

;Una vez que se vacia el tanque apaga la bomba

CENT2
bsf
MOTFAST

;Enciende el motor a alta velocidad


bsf
BOMBA

;Activa el desagote (por si con suelte escurre algo)


call
DIEZSEG

;Un minuto con bomba a pleno


call
DIEZSEG


call
DIEZSEG


call
DIEZSEG


call
DIEZSEG


call
DIEZSEG


movlw
d'4'

;Espera 2 minutos y monedas con la bomba intermitente


movwf
veces


bsf
BOMBA

;Enciende la bomba de desagote


call
DIEZSEG


bcf
BOMBA

;Apaga la bomba


call
DIEZSEG


call
DIEZSEG


call
DIEZSEG


decfsz
veces, 1


goto
$ -7


bcf
MOTFAST

;Apaga el motor


return

DIEZANI
movlw
d'10'


movwf
tiempo3


call
ANIM


decfsz
tiempo3, 1


goto
$ -2


return

ANIM
movlw
b'00100000'


movwf
ptoc


call
DEL250


movlw
b'00000001'


movwf
ptoc


call
DEL250


movlw
b'00000010'


movwf
ptoc


call
DEL250


movlw
b'01000000'


movwf
ptoc


call
DEL250


return

DIEZSEG
movlw
d'40'

;Demora de 10 segundos


goto
$ +2

UNSEG
movlw
d'4'

;Demora de 1 segundo


movwf
tiempo3


call
DEL250


decfsz
tiempo3, 1


goto
$ -2


return

BEEPFIN
bsf
BUZZER

;Hace tres beep's largos


call
DEL250


call
DEL250


bcf
BUZZER


call
DEL250


call
DEL250


bsf
BUZZER


call
DEL250


call
DEL250


bcf
BUZZER


call
DEL250


call
DEL250


bsf
BUZZER


call
DEL250


call
DEL250


bcf
BUZZER


call
DEL250


call
DEL250


return

BEEP
bsf
BUZZER


call
DELOFF


bcf
BUZZER


call
DELOFF


return

DELON
movwf
tiempo1


nop


nop


nop


nop


nop


nop


nop


decfsz
tiempo1, 1


goto
$ -8


return

DEL250
movlw
d'250'

;Demora de 1/4 de segundo


goto
$ +2

DELOFF
movlw
d'50'

;Demora de 50ms


movwf
tiempo2

TOP2
movlw
d'110'


movwf
tiempo1

TOP1
nop


nop


nop


nop


nop


nop


decfsz
tiempo1, 1


goto
TOP1


decfsz
tiempo2, 1


goto
TOP2


return


end
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