Lavarropas sergio.
¿Que tiene que tener el lavarropas, para funcionar, que necesitemos?
Empezamos por el panel frontal de selección.

1. tecla de encendido o energizado del lavarropas

2. tecla de elección de programa, aquí definiría que; la selección de los programas de lavado serán elegidos desde una única tecla que por cada pulsación pasara en secuencia numérica del 1 al 5 en orden creciente y en repetición, osea que cuando la tecla marco el programa 5 vuelve al uno y así sucesivamente, nos detendremos en el programa que elijamos. También al presionar cada tecla nos mostrara en los display el número de programa elegido.

3. tecla de media carga o carga entera, aquí habría que definir como saber si esta con media carga o carga completa, en principio definiría, por defecto carga completa y una presión de pulsador para elegir media carga ¿como lo mostrara el lavarropas un led encendido un aviso en diplay??????.
4. Una tecla para eliminar centrifugado? Mi esposa dice que si se ocupa pero si no tiene no tiene.
5. temperatura, se programa, el control es mecánico y esta en serie con la resistencia cuando programamos temperatura tiene un mínimo que al girar el selector ya energiza a la resistencia, tiene tres contactos, un común un normal cerrado y un normal abierto, cuando llega a la temperatura corta la alimentación, pero solo de la resistencia; el tema es como le decimos al micro si se eligió temperatura o no y como hará el micro para saber que el control corto porque llego a la temperatura, porque si no se le quita la energía al control de temperatura estará permanente prendiendo y apagando tratando de equilibrar la perdida de calor, no se si me e explicado bien, bueno tendré que echarle un poco de cabeza.
6. El control del agua lo realiza por presóstato según el tipo o modelo tiene dos o mas contactos al igual que con la temperatura tiene contactos normal abierto y normal cerrado, como hace para saber si se eligió media carga o carga entera supongo que siempre por defecto toma carga entera y para media cuando presionas la tecla, hace un puente que habilita el primer control, lo pone de NC a NA y allí el micro recibiría la señal y cortaría la entrada de agua de la Electroválvula y habilitaría la tensión para el control de temperatura.
7. Bueno no quiero complicar las cosas pero si dándole un poco de forma a la secuencia de eventos y poder ir habilitando y deshabilitando funciones.
8. y nos faltaría la salida a la bomba de desagote.

Bien voy a desglosar como debería ser un ciclo de lavado, tomando como parametro el programa mas largo en tiempo, la mayor porción de tiempo es cuando tiene jabón, ya que los tiempos de enjuague y centrifugado deberían ser menores.
Secuencia de eventos

Encendemos el larropas (un led o neon nos avisa que hay tensión). Elegimos un programa por ejemplo el número cinco, al ir apretando la tecla, el display nos muestra un numero, que corresponde al programa donde nos paramos (estaría bueno con cada pulsación un pitido del buzer) tipo teclado de microondas.

El siguiente paso podría ser elegir media carga (un par de calzones y nada mas) poco agua.dejando por defecto la carga completa, cuando digo por defecto me refiero a que la tecla no sea pulsada
Ahora pondríamos un poco de temperatura unos 30º como para disolver mejor el jabón.

Todo listo pulsamos la tecla de inicio, lo primero que debe hacer es trabar la puerta ( salida para traba de puerta) y seguidamente se habilitara la descarga de agua por la jabonera( salida Electroválvula, por ejemplo Nº 1), el tambor quieto, se llego al nivel de agua recordemos que es media carga el presóstato nos informa de esto habilitando el contacto que paso de NA a NC( entrada de aviso al micro),(según el aviso anterior el micro debería habilitar salida para temperatura) que de la misma manera al llegar a la temperatura un contacto pasa a NC, avisando al micro que puede cortar la tensión,( recordemos que hablamos de un control on of común), (entrada de aviso) cuando habilita la entrada de tensión para la temperatura también habilita los giros del tambor a bajas vueltas, en sentido horario 2seg, aproximadamente un giro completo, una pausa 30seg y la inversión de giro en sentido antihorario otros 2seg siempre a bajas vueltas, (deberemos asignar una salida para cada sentido de giro y una para velocidad maxima que sera para centrifugado). Al llegar a la temperatura deseada en nuestro caso 30º, el corte, aparte de avisar al micro que hay que quitar tensión a esa salida, comienza el movimiento del tambor en el ciclo de lavado que es un patrón para todos los programas que se elijan, giro horario 20 seg., pausa 10 seg., giro anti horario 20seg.Cumplido el tiempo de lavado, se habilita el desagote( salida para bomba de desagote), mientras se realisa el tambor gira igual que cuando se esta calentando el agua( este seria tal ves un pequeño mini programa). El presóstato cambia sus contactos de posición, Avisando que esta vacío el lavarropas, el tiempo de trabajo de la bomba podríamos usar la del proyecto pablin o luego de que haya cambiado la posición de los contactos del presóstato darle un tiempo de un minuto  

 y cumplido el tiempo, esta lista para llenar con agua para el centrifugado,avisa al micro que vamos a enjuagar, debe habilitar nuevamente la Electroválvula del dispenser donde al comienzo estaba el jabón, Ahora esta vacia y por ende el agua baja limpia.

Nuevamente se inicia el proceso, se llena, el presóstato corta, avisa al micro de esto pero ahora no se calienta el agua, se inicia el tiempo patrón que ya tenemos de giros horario y anti horario, el tiempo total de enjuague podríamos usar también el de pablin y si no usar alguno de las tablas.

Fin del enjuague, desagote como patrón, el que ya definimos,( presóstato mas un minuto).

Ahora carga de agua para suavizante, el micro habilita la salida para la Electroválvula Nº 2, que descarga en el dispencer donde se coloco el suavizante, otra ves aviso de llenado del presóstato no se calienta el agua, pasa a los giros patrón del tambor , horario antihorario un tiempo igual que el de enjuague o lo que definamos según el criterio que tomemos, desagote, patrón de desagote, y un nuevo enjuague, (patrón de enjuague),desagote, (patron de desagote), pero ahora entra una nueva salida del micro que es la habilitación  del centrifugado, tambien utilizaria el tiempo de las tablas o el de pablin.

Cumplido el ciclo completo pitidos del buzer intermitentes de aviso un par de segundos y destraba de la puerta.

Cuando hablo de patrón me refiero a que podemos realizar  subrutinas.

Espero que podamos con esto afinar detalles y comenzar el programa. Un abrazote Sergio. 
