Lavarropas Sergio.
Panel frontal
1. Alimentación: Es mecánica de corte de red. No afecta al Pic en necesidad de pines.

2. Elección de programa: Ok, pero falta una para aceptación, ¿o será por tiempo?

3. Media carga: Generalmente el presostato tiene 2 contactos seleccionables, media y normal, que cortan electro válvulas de carga. (Relé NC= normal, NA= media, solución con 1 pin)

4. Una tecla para eliminar centrifugado “Mi esposa dice que …” (¡¡¡Se nota quien manda!!!)

5. La temperatura debe comenzar luego de la carga de agua, si falla se quema la resistencia, y solo durante el lavado, si tiene varias temperaturas se seleccionará con relés o mecánica. 
6. La salida correspondiente habilitará, mediante relé por ejemplo, según selección el mecanismo y el indicador acorde a lo seleccionado.
7. Nos faltaría la salida a la bomba de desagote.(Funciona durante centrifugados y ciclos de desagote)
Secuencia de eventos
1-Encendido del lavarropas (un led o neón nos avisa que hay tensión). 
2-Selección de un programa: al ir apretando la tecla, el display nos muestra al programa donde nos paramos (cada pulsación un pitido del buzer).

3-Selección media carga (poco agua).Por defecto la carga completa.
4-Selección de temperatura, ej.: unos 30º como para disolver mejor el jabón. (Aparentemente tiene varias temperaturas, ¿?)
5-Inicio. 
6-Trabar la puerta 
7-Carga de agua: por la jabonera (Electro válvula, por ejemplo Nº 1), tambor quieto.
8-Temperatura: según elección habilitara salida para temperatura 
9-Lavado lento: giros del tambor a bajas vueltas, en ambos sentidos, gira 2seg (¿no es poco?),una pausa 30seg (¿no es mucho?) y giro en sentido contrario 2seg, pausa, (una salida para cada sentido de giro y una para centrifugado). Al llegar a la temperatura deseada el corte(lo hace el termostato de fabrica), 
10-Lavado normal: comienza el movimiento del tambor en el ciclo de lavado que es un patrón para todos los programas que se elijan, giro horario 20 seg., pausa 10 seg (no es mucho?)., giro anti horario 20seg. 
11-Desagote(acciona la bomba de desagote), giro lento mientras se realiza. El presostato cambia sus contactos de posición, Avisando que esta vacío el lavarropas, el tiempo de trabajo de la bomba podríamos usar la del proyecto pablin o luego de que haya cambiado la posición de los contactos del presostato darle un tiempo de un minuto(el presostato no cambia en nivel 0, el desagote conviene temporizado empíricamente, prevé fallas de presostato y bomba) 
12-1er enjuague: usar el dispénser de jabón, vació, y el agua baja limpia. Enjuague. 
13-Desagote patrón.

14-2do enjuague, (patrón de enjuague).
15-desagote, patrón de desagote.

16-3er enjuague: ahora carga de agua, el micro habilita la salida para la Electro válvula Nº 2, que descarga en el dispénser donde se coloco el suavizante, similar lavado en frió  , tiempo igual que el de enjuague o lo que definamos. (debe ser el tercero o ultimo) (debe ser el 2do)
17-desagote, (patrón de desagote).
18-centrifugado, también utilizaría el tiempo de las tablas o el de Pablín. (Durante este se debe comenzar con giros lentos, en ambos sentidos, en seco para acomodar la ropa, y habilitar el desagote)
16-Cumplido el ciclo completo pitidos del buzer intermitentes de aviso un par de segundos y destraba de la puerta.

Cuando hablo de patrón me refiero a que podemos realizar  subrutinas.

Espero que podamos con esto afinar detalles y comenzar el programa. Un abrazote Sergio.
Notas:
a) En el prelavado o des-lavado, es una rutina donde se gira lento, 5seg y en ambos sentidos cada 30 seg., antes del lavado y durante varios minutos (10, 15 o más) para el ablande de suciedad profunda. Normalmente se tomaría como una rutina inicial e independiente del lavado, permitiendo su eliminación en programas rápidos y el ciclo corto de giro lento en el lavado.
b) Existen desagotes con y sin centrifugado, este ultimo es para liberar de mayor cantidad de jabón por ej.)

c) En el orden de los enjuagues el con suavizante debe ser el ultimo para que deje en la prenda la fragancia.
Rutinas:


Alimentación=Conecta el lavarropa a la red


Inicio=

Da comienzo al programa que determina el sector a energizar


Carga agua= 
Habilitación de electro válvula correspondiente


Prelavado= 
Giro lento del motor izquierda ( pausa inercial (  derecha ( etc.

Lavado= 
Giro normal del motor izquierda ( pausa inercial ( derecha ( etc.

Desagote 1= 
Motor de vaciado + Centrifugado corto (Lavado y 1er enjuague)

Desagote 2= 
Motor de vaciado (Enjuagues tras procesos limpios)

Enjuagues= 
Similar rutina lavado con o sin diferencia temporal.


Centrifugado=Giro rápido del motor + motor de vaciado

