Respuesta a santiago

Hola a todos: Santiago me puse a mirar lo que me dices, me va a costar un reto, no pase el plumero ni lave el piso, una mancha mas al tigre…
Ahora la secuencia del lavado es según como yo me lo planteo de la siguiente manera:

Habilito la Electroválvula Nº1, bit RB4, entrada de agua a la cuba . Se verifica el estado del presóstato permanente, cuando cambia de estado habilito el calentador del agua y se comienzan los giros.
Bueno yo voy a elegir RC2 como el pin de cuba llena, cuando el presóstato cambie de estado, me lo acusara en RC2.

El micro se entera del corte del presóstato por el cambio de estado de el Terminal, NA, cambia pasa a NC y es detectado por RC3 que se encarga de recibir el mensaje puede que me haya faltado verificación de estado guardar el mismo y el tiempo de antirrebote. Se habilita la salida para la resistencia pin RE2 y los giros lentos.
Se esta calentando el agua, si es que lo elegimos, supongamos que si, comienzan los giros del tambor.Giro lento en sentido horario, como lo implementamos?.

Marcha lenta, tenemos el bit RB1 para esta finalidad, pero deberemos combinarlo con el giro horario, el bit designado es RB5. 

Logrado el giro a marcha lenta en sentido horario, tenemos que definir el tiempo que lo hara, nuestro tiempo es de 2seg.

Ahora vendrá una pausa de 30seg, para luego realizar un giro a marcha lenta en antihorario por dos segundos, la combinación ahora es RB1 marcha lenta y giro antihorario RB6.

Todo se repetirá hasta que el termostato cambie de estado, será cuando haya llegado a la temperatura elegida. , el que se verifica permanente, la entrada de la señal es por RC0.

 ¿Que cambia en cuanto a empezar el lavado propiamente dicho?. Los tiempos de giros y las pausas.

Como vemos podríamos hacer un modulo o rutina con esta combinación, porque es igual para todos los programas que lleven temperatura.

Al cortar el termostato, comienzan los módulos de tiempos de lavado que ahora seran: horario RB1_RB5=20seg, pausa 10seg y antihorarioRB1_RB6, los mismos tiempos.

Los tiempos los manejaremos por ahora con temporizadotes, tiempos por ciclos.

Coloco el diagrama casero del presóstato para ver como lo he pensado.
Esto es sin ver la salida que la estoy revisando.

Espero se entienda.

