;***********************************Int_INT_02.asm********************************

;
===================================================================

;
  Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"

;
  E. Palacios, F. Remiro y L. López.

; 
  Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es

;
===================================================================

;

; ZONA DE DATOS **********************************************************************


__CONFIG   _CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC


LIST
   P=16F84A
INCLUDE  <P16F84A.INC>

CBLOCK  0x0C
Encoder



; El contador a visualizar.


ENDC

; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************

ORG 
0
goto
Inicio
ORG
4


; Vector de interrupción.
goto
ServicioInterrupcion

Inicio

call
LCD_Inicializa
bsf
STATUS,RP0

; Acceso al Banco 1.
bcf
OPTION_REG,NOT_RBPU
; Activa las resistencias de Pull-Up del Puerto B.
bcf
OPTION_REG,INTEDG
; Interrupción INT se activa por flanco de bajada.
bcf
STATUS,RP0

; Acceso al Banco 0.

clrf
Encoder


; Inicializa el contador y lo visualiza.
call
VisualizaEncoder
movlw
b'10010000'

; Habilita la interrupción INT y la general.
movwf
INTCON

; La sección "Principal" es de mantenimiento. Sólo espera las interrupciones

; en modo de bajo consumo.

Principal

sleep



; Pasa a modo de bajo consumo o reposo.
goto
Principal

; Subrutina "ServicioInterrupcion" ------------------------------------------------------

;

; Subrutina de servicio a la interrupción. Incrementa un contador y lo visualiza.

;

ServicioInterrupcion

call
Retardo_20ms

; Espera a que se estabilice el nivel de tensión.
btfsc
PORTB,0



; Comprueba si es un rebote.
goto
FinInterrupcion

; Era un rebote y por tanto sale.
btfss PORTB,1 



;Segun el estado del canal B Inc o Dec.
call inc Encoder
btfsc PORTB,1
call dec Encoder
bcf INTCON,INTF
Goto SigueIntEnc

inc Encoder

incf Encoder
call VisualizaEncoder

dec Encoder

decf Encoder
call VisualizaEncoder

VisualizaEncoder

call
LCD_Linea2
movf
Encoder,W
call
BIN_a_BCD

; Se debe visualizar en BCD.
call
LCD_Byte

FinInterrupcion

bcf
INTCON,INTF

; Limpia flag de reconocimiento (INTF).
retfie



; Retorna y rehabilita las interrupciones (GIE=1).

INCLUDE   <RETARDOS.INC>
INCLUDE   <BIN_BCD.INC>
INCLUDE   <LCD_4BIT.INC>


END

