 list    p=16f84A

         include"p16f84A.INC"

con1  equ 0x0c

con2  equ 0x0d

con3  equ 0x0e

status  equ  03

porta    equ  05

portb  equ  06

unidades      equ     0x12    

  org 0

  goto inicio

retardo  movlw .30

  movwf con3

c_con2  movlw .100

  movwf con2

repeat  decfsz con2,f

  goto repeat

  decfsz con3,f

  goto c_con2 

  return   ;termino subrutina de retardo

TABLA ADDWF PCL,1 ;


RETLW
B'11000000'


RETLW
B'11111001'


RETLW
B'10100100'


RETLW
B'10110000'


RETLW
B'10011001'


RETLW
B'10010010'


RETLW
B'10000010'


RETLW
B'11111000'


RETLW
B'10000000'


RETLW
B'10011000'


RETLW
B'10111111'

inicio  bsf status,5

  movlw 0x01

  movwf porta

  movlw b'00000000'

  movwf portb 

  bcf status,5 ; termina configuracion

  clrf unidades

visu 

                movf unidades,w

                call    TABLA



movwf  portb



call
retardo

  incf unidades,1

  movlw .10

  xorwf unidades,w

  btfss status,2

  goto visu

  clrf unidades

  GOTO  visu

                end
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