;PROGRAMA PIC 

;11 de JUNIO 09:51

.equ __p33FJ64MC506, 1 

.include "C:\Users\cvl\Desktop\PRY MOTELES 00\ARCH_INC\p33FJ64MC506.inc" 


.global __reset 

;**INICIALIZACIÓN DE VARIABLES**

.section .nbss, "b"

d0 :
        .space 2

;d0

d1 :
        .space 2

;d1

d2 :
        .space 2

;d2

d3 :
        .space 2

;d3

d4 :
        .space 2

;d4

d5 :
        .space 2

;d5

.text 


;Start of Code section 

__reset: 

;***INICIALIZACIONES****

CLR  IC6CON

CLR  IC6BUF

CLR  OC6CON

CLR  OC6R

CLR  OC6RS

CLR  CNEN1

CLR  CNEN2

CLR  CNPU2    

CALL   ON_TXRX

;INICIALIZA TXRX

CALL INI_TIMER23

;INICIALIZO TIMER23 EN 32 BITS

CALL INI_TIMER45

;INICIALIZO TIMER45 EN 32 BITS

CALL _INI_PUERTOS

;inicializo puertos

PR:

mov #0b0000000001000001 ,w0
   ;CARGA  CARACTER >>    A

bset  U1MODE,#15
;HABILITO USART

bset  U1STA,#10

DISPON:    

btsc  U1STA,#9

;BUFFER DISPONIBLE??

BRA  DISPON

mov  w0,U1TXREG
;CARGO DATO


TXFIN:

btss   U1STA,#8

;TRANSMISIÓN TERMINADA ?? =1 => terminada  (DE LECTURA)

bra    TXFIN

CALL   TPO_RET_T23_4

;TIEMPO RETARDO

call      RET_T23_GEN

;RETARDO
call      RET_T23_GEN  

;RETARDO
BRA PR

;INICIALIZACION DEL PUERTO DE COMUNICACIÓN

ON_TXRX:

;PAG 216 UART TX MODE REGISTER




;
bclr U1MODE,#0
;bit 0, =0   UNO O DOS STOP BITS, SOLO UNO =0

bclr U1MODE,#1
;bit 1, =0    8 BIT DE DATA SIN PARIDAD

bclr U1MODE,#2
;bit 2, =0     8 BIT DE DATA SIN PARIDAD

bset U1MODE,#3
;bit 3, =0     BRGH HIGH BAUD RATE ENABLE BIT

bclr U1MODE,#4            ;bit 4, =0      RECIEVED POLARITY INVERSION BIT

bclr U1MODE,#5
;bit 5, =0     AUTO BAUD RATE DESHABILITADO

bclr U1MODE,#6
;bit 6, =0     LOPBACK DESHABILITADO

bclr U1MODE,#7
;bit 7, =0     WAKE UP DESHABILITADO

bclr U1MODE,#8
;bit 8, =0     U1RTS Y U1CTS DESHABILITADOS

bclr U1MODE,#9
;bit 9, =0     U1RTS Y U1CTS DESHABILITADOS

bclr U1MODE,#10
;bit 10,        no implementado

bclr U1MODE,#11
;bit 11=0,    UxRTS EN SIMPLEX MODE

bclr U1MODE,#12
;bit 12=0,    iRda DEHABILITADO = 0

bclr U1MODE,#13
;bit 13=0,    NO CONTINUA OPERANDO EN en IDLE MODE




bclr U1MODE,#14
;bit 14,        no implementado

bset U1MODE,#15
;bit 15=1,    HABILITA LA UART




mov
#129,W0
 ;CARGO BAUD RATE 9600 BAUD

mov
W0,U1BRG    

bclr
IEC0,#11
;deshabilito interrupciones por transmisión y recepción

bclr
IEC0,#12




      ;VER PAG 216 UART TX STATUS AND CONTROL REGISTER

bclr U1STA,#0
;bit 0, =0    AVISO DE RECEPCION DE UN CARACTER EN EL BUFFER DE ENTRADA

bclr U1STA,#1
;bit 1, =0     BUFFER DE RECEPCIÓN LLENO

bclr U1STA,#2
;bit 2, =0     BIT DE ERROR DE FRAMING

bclr U1STA,#3
;bit 3, =0     BIT DE ERROR DE PARIDAD

bclr U1STA,#4
;bit 4, =0    RECIEVED IDLE BIT

bclr U1STA,#5
;bit 5, =0     ADRESS DETECT MODE

bclr U1STA,#6
;bit 6, =0     RECEIVED INTERRUPT MODE SELECTION BIT

bclr U1STA,#7
;bit 7, =0     RECEIVED INTERRUPT MODE SELECTION BIT

bclr U1STA,#8
;bit 8, =1     TRANSMISIÓN EN PROCESO=0  O TERMINADA =1  (DE LECTURA)

bclr U1STA,#9
;bit 9, =1     BUFFER DE TX LLENO = 1 (DE LECTURA)

bclr U1STA,#10
;bit 10=1     TRANSMIT ENABLE BIT (se habilita despues)

bclr U1STA,#11
;bit 11=0     sin BREAK BIT

bclr U1STA,#12
;bit 12=0,    NC

bset U1STA,#13
;bit 13=0,    SIN INTERRUPC CUANDO SE TRANSMITE UN CHAR

bclr U1STA,#14
;bit 14=0     IRDA

bset U1STA,#15
;bit 15=1,    SIN INTERRUPC CUANDO SE TRANSMITE UN CHAR

RETURN
END.

