Circuito de entrada digital con amplio rango de tension de entrada, si Z=10V la entrada puede variar entre 12 y 200V sin problema.

Si Z =< 10V, la entrada puede variar entre Vin+2V hasta 200V pero hay que retocar los valores de R1 y R2 para que circule ls suficuiente corriente por el diodo del optoacoplador.
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