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CIRCUITO A
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CIRCUITO B
Tengo dudas con R3, si está bien ponerla(no genera una caida de tension?? Alterando la medida?) . Tampoco que valor estaría bien.

Recuerdo lo que dijo chaly:

“si necesitas de un condensador de filtrado lo colocas a la entrada y junto con una resistencia que hiría en serie con la misma”.
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CIRCUITO C
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CIRCUITO D
Este circuito es para ponerlo a la salida de un dac que da 0-10V. No sé que valores sería conveniente ponerles a R6 y R7(se que deben ser iguales, pero no se uqe valor)
