LIST P=16F84A



#INCLUDE<P16F84A.INC> la calculadara 
;DECLARACION DE VARIABLES

MEMORIA
EQU
10

REG1
EQU
11

REG2
EQU
12

REG3
EQU
13

VALOR1
EQU
14

VALOR2
EQU
15

RESULT
EQU
16

DECENAS
EQU
17

UNIDAD
EQU
18

RESTA
EQU
19

PORTA
EQU
05

PORTB
EQU
06

STATUS
EQU
03

POT
EQU
20


ORG
00


GOTO
INICIO

RETARDO
MOVLW
.9


MOVWF
REG1

DEC3
MOVLW
.9


MOVWF
REG2

DEC2
MOVLW
.5


MOVWF
REG3

DEC1
DECFSZ
REG3,1


GOTO
DEC1


DECFSZ
REG2,1


GOTO
DEC2


DECFSZ
REG1,1


GOTO
DEC3


RETURN

TABLA
ADDWF
PCL,1


RETLW
B'11000000'


RETLW
B'11111001'


RETLW
B'10100100'


RETLW
B'10110000'


RETLW
B'10011001'


RETLW
B'10010010'


RETLW
B'10000010'


RETLW
B'11111000'


RETLW
B'10000000'


RETLW
B'10011000'


RETLW
B'10111111'  ; signo menos
;CONFIGURACION DE PUERTOS

INICIO



BSF
STATUS,5


MOVLW
0F


MOVWF
PORTA


CLRF
PORTB


BCF
STATUS,5


CLRF
PORTA


CLRF
PORTB


CLRF
UNIDAD


CLRF
DECENAS

CAPTURA



CALL
COLUMNA


MOVWF
VALOR1


CLRF
DECENAS


MOVWF
UNIDAD

POR
BSF
PORTB,3


BTFSC
PORTA,0

;* POR  

GOTO 
VAL2

        CALL    VISUALIZACION


BSF
PORTB,0

;SUMA letraA

BTFSC
PORTA,3


GOTO 
VAL3


CALL
VISUALIZACION


BSF
PORTB,1

;RESTA  letraB

BTFSC
PORTA,3


GOTO
VAL4


CALL
VISUALIZACION


BSF
PORTB,2


BTFSC
PORTA,3

;CUADRADO letraC

GOTO
VAL5
    Bsf portb,3

    BTFSC
PORTA,3

; letrad reset

GOTO
 inicio


CALL
VISUALIZACION


GOTO    POR

VAL2
CALL
COLUMNA


MOVWF
VALOR2


MOVWF
UNIDAD

   



;UNIDAD

IGUA
BSF     PORTB,3

        BTFSC   PORTA,2      ;enterparamostrarresult
        GOTO    MULTIPLICACION
    Bsf portb,3

    BTFSC
PORTA,3

; letrad reset

GOTO
 inicio

        CALL    VISUALIZACION

        GOTO    IGUA

MULTIPLICACION   ; operación multiplicacion

CLRF
RESULT


MOVF
VALOR2,W


XORLW 
00


BTFSC
STATUS,2 ; sivalor1 o valor2 son 0

GOTO
CEROS        ;entonces result = 0
SUMA
MOVF
VALOR1,W


ADDWF
RESULT,1  ;la multiplicación son sumas

DECFSZ
VALOR2,1  ;consecutivas y decrementando

GOTO
SUMA          ; algunos de los dos.

GOTO 
DECODIFICAR

CEROS
CLRF
RESULT


GOTO
DECODIFICAR

INCREME
INCF
DECENAS,1


GOTO
RE

DECODIFICAR


MOVF
RESULT,W


MOVWF
RESTA


CLRF
DECENAS


MOVLW
.10

RE
SUBWF
RESTA,1


BTFSC
STATUS,0


GOTO
INCREME


ADDWF
RESTA,1


MOVF
RESTA,W


MOVWF
UNIDAD


CALL
VISUALIZACION


GOTO
CAPTURA

VISUALIZACION  


MOVF
UNIDAD,W


CALL
TABLA


BCF
PORTA,4


MOVWF
PORTB


CALL
RETARDO


BSF
PORTA,4


MOVF
DECENAS,W


CALL
TABLA


MOVWF
PORTB


BCF
PORTB,7


CALL
RETARDO


BSF
PORTB,7



RETURN

SUCRE


COLUMNA



CLRF
PORTB


BSF
PORTB,0


BTFSC
PORTA,0


GOTO
UNO


BTFSC
PORTA,1


GOTO
DOS


BTFSC
PORTA,2


GOTO 
TRES


CLRF
PORTB


BSF
PORTB,1


BTFSC
PORTA,0


GOTO
CUATRO


BTFSC
PORTA,1


GOTO
CINCO


BTFSC
PORTA,2


GOTO
SEIS


CLRF
PORTB


BSF
PORTB,2


BTFSC
PORTA,0


GOTO
SIETE


BTFSC
PORTA,1


GOTO
OCHO


BTFSC
PORTA,2


GOTO
NUEVE


CLRF
PORTB


BSF
PORTB,3




BTFSC
PORTA,1


GOTO
CERO
    Bsf portb,3

    BTFSC
PORTA,3

; letrad reset

GOTO
 inicio

     CALL    VISUALIZACION



GOTO
COLUMNA

UNO
MOVLW
01


CALL
MOSTRAR


RETLW
01

CUATRO
MOVLW
04


CALL
MOSTRAR


RETLW
04

SIETE
MOVLW
07


CALL
MOSTRAR


RETLW
07

DOS
MOVLW
02


CALL
MOSTRAR


RETLW
02

CINCO
MOVLW
05


CALL
MOSTRAR


RETLW
05

OCHO
MOVLW
08


CALL
MOSTRAR


RETLW
08

CERO
MOVLW
0


CALL
MOSTRAR


RETLW
0

TRES
MOVLW
03


CALL
MOSTRAR


RETLW
03

SEIS
MOVLW
06


CALL
MOSTRAR


RETLW
06

NUEVE
MOVLW
09


CALL
MOSTRAR


RETLW
09 

MOSTRAR
CALL
TABLA


MOVWF
PORTB


MOVWF
MEMORIA


BCF
PORTA,4


CALL
RETARDO


RETURN

VAL3
CALL
COLUMNA    ;operacion suma

MOVWF
VALOR2


MOVWF
UNIDAD

SUM
BSF
PORTB,3

        BTFSC   PORTA,2

        GOTO
PROCESO
Bsf portb,3

    BTFSC
PORTA,3

; letrad reset

GOTO
 inicio

        CALL    VISUALIZACION

        GOTO    SUM

PROCESO
MOVF
VALOR2,0


ADDWF
VALOR1,0


MOVWF
RESULT


GOTO    DECODIFICAR


VAL4
CALL   
COLUMNA   ; operación resta

MOVWF
VALOR2


MOVWF
UNIDAD

SER
BSF
PORTB,3


BTFSC
PORTA,2


GOTO
PEÑATE
    Bsf portb,3

    BTFSC
PORTA,3

; letrad reset

GOTO
 inicio

CALL
VISUALIZACION
     GOTO
SER

PEÑATE
MOVF
VALOR2,0  ;si valor1=valor2 

XORWF
VALOR1,0  ;resultado =0

BTFSS
STATUS,2


GOTO
FEME


CLRF
UNIDAD


CLRF
DECENAS


CALL
VISUALIZACION


GOTO
CAPTURA

FEMEMOVF
VALOR2,0


SUBWF
VALOR1,0


MOVWF
UNIDAD


BTFSS
STATUS,0


GOTO
RAFAEL


MOVLW
UNIDAD


CALL
VISUALIZACION


GOTO
CAPTURA

RAFAEL
COMF
UNIDAD,1


INCF
UNIDAD,1


MOVLW
.10   ; se visualiza el signo menos.(-)

MOVWF
DECENAS ; en las decenas

CALL
VISUALIZACION


GOTO 
CAPTURA

VAL5
CLRF
POT    ; operacion cuadrado

MOVF
VALOR1,0 ;sumar el mismo # el 
MAR
ADDWF
POT,1  ; numero de veces que dice el #

DECFSZ
VALOR1,1


GOTO
MAR


MOVF
POT,0


MOVWF
RESULT


CALL
DECODIFICAR


GOTO
CAPTURA


END

