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ANIMATING: 00:00:05.40 (CPU load 17%)
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;RUTINA PARA MANDARLE AL LCD UN DATO NO ESCRIBIBLE O SEA UN

;DATO DE CONTROL. ;ESCRIBIBLE RS DEBE ESTAR EN 0.

;COLOCA EN CERO RA1.;CUANDO EL DATO NO ES


INSTRUC






     

BCF
PORTA,RS



MOVWF
PORTB

BSF
PORTA,E

MOVWF
PORTB

CALL
RETA
BCF
PORTA,E


RETURN
   ;RUTINA PARA MANDARLE AL LCD UN DATO ESCRIBIBLE O SEA UN

 ;DATO DE LETRAS O NUMEROS. ;CUANDO EL DATO ES ESCRIBIBLE RS ;DEBE ESTAR EN 1.


DATOS    

BSF
PORTA,RS



BSF
PORTA,E



MOVWF
PORTB



CALL
RETAR


BCF
PORTA,E


RETURN

