Saludo!!!
Control de potencia 
El circuito ya esta probado, y funciona perfectamente.

Recuerda que al mantener pulsado el botón podrás seleccionar una de los 7 niveles de  potencia a entregar; “este número es presentado en forma binaria mediante tres led”. Con un pulso corto activas o desactivas el sistema, y se mantiene el número de potencia.
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La característica principal que debes buscar del transistor es la siguiente, voltaje máximo entre colector y emisor con la base abierta. VCE0 =110 o mas
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