ESTRUCT URA DEL PROGRAMA 
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-CONFIGURACION DE PUERTOS


-CONFIGURACION DE TMR1


-CONFIGURACION DE TMR2


-DESABILITA INTERRUPCIONES PORTMR0, POR 


CAMBIO  PUERTO B Y POR TRANSMICION





REINICIO





-LIMPIAR REGISTRO


-TODAS LAS SALIDAS A  0   (H) Y(L)


-CONFIGURACION DE CONDICIONES DE REGISTRO


REGISTRO DE CONTROL PWM 1, PWM2, PWM3


REGISTRO DE BANDERA


REGISTRO PARA COMIENZO EN 3HZ


-HABILITACION DE INTERRUPCIONES GENERALES





¿ES ACTIVACION DE ARRANQUE?


Con anti-rebote





NO





SI





-ACTIVA LED1


-ACTIVA INTERRUPCION POR DESBORDAMIENTO DEL  TMR1





DETECCION DE PARO





CONTROL DE LOS PWM   1, 2, Y 3                (ARRANQUE)





RUTINAS DE CONTROL DE LOS PWM 1,2,3


CARGAN LAS BANDERAS Y REGISTROS REFERENTES A CADA UNO DE LOS DIBUJOS DE ONDA  PWM





ESTADOS DE LAS ENTRADAS


1 ARRANQUE


2 STOP


3 SUBIR VELOCIDAD


4 BAJAR VELOCIDAD





RETARDO PROGRAMADO


INCREMENTA APUNTADOR DE F.





NOO





SI





LA FRECUENCIA ES  = A 50HZ





NO





SI





DETECTO SUBIR VELOCIDAD?





DESPLEGAR EN DISPLAY  FRECUENCIA





EN CASO DE ACTIVAR ENTRADAS 


ACTIVA BANDERA RESPECTIVA





DETECCION DE P


ARO





RETARDO PROGRAMADO


DECREMENTA APUNTADOR DE F.








¿DETECTO BAJAR LA VELOCIDAD?





FRECUENCIA ACTUAL MENOR A 3HZ?





SI





SI





NO





NO





DETECTO INDICACION DE PARO?





SI





TODAS LAS SALIDAS  = A CERO





ARRANQUE








