Para esta aplicación se utilizan 2 microinterruptores de 8 bits, una placa con el sensor de temperatura LM35, un display LCD l6x2 y una placa con diodos led 

Los microinterruptores los conectaremos al PORTC y al PORTD. El bus de datos del LCD al PORTB y los bits de control E W S a los pines RE0 RE1 RE2 respectivamente. El LM35 a la patilla RA0 y dos de los leds de la placa de diodos a las patillas RA 1 Y RA2. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA: 

El usuario introduce la temperatura máxima y mínima deseadas mediante los micro interruptores conectados al PORT0 y PORTC respectivamente. 

Si el sistema supera la temperatura máxima del rango, se activara una alarma visual con el texto "FRIO" en el LCD y se apagara el led conectado a la patilla RA2. 

Cuando el sistema no alcance la temperatura mínima del rango, se activará la alarma visual "CALOR" en el LCD y se producirá un cambio de nivel de tensión en la patilla RA 1 apagándose el led conectado a esta. 

Los leds se apagaran debido a que por defecto estarán encendidos al alimentar la placa de leds utilizada. De esta forma podremos visualizar mejor los cambios de nivel.

Si por algún casual, el usuario introduce un valor de temperatura mínima mayor que el valor de temperatura máxima, se activará una alarma visual con el texto "ERROR", y por supuesto no se producirá ningún cambio de  nivel en RA 1 ni en RA2. 

Siempre que el usuario introduzca correctamente las temperaturas máxima y mínima y la temperatura ambiente permanezca dentro del intervalo impuesto, visualizaremos únicamente en el LCD la temperatura actual y la mínima y máxima elegidas. 

Podemos activar la función prueba2( ) y desactivar rango( ), de esta manera veríamos en la segunda línea del LCD la temperatura máxima y mínima alcanzadas por el sensor. 

