Una de las partes principales es el láser y como varia el rendimiento con la temperatura opte por añadirle un disipador de procesador junto con su ventilador.
El láser infrarrojo de 2000 mW (MUY PELIGROSO) tiene el encapsulado TO3 y se le añadió una lente mediante un anillo de plástico blanco, el anterior de color negro termino quemado por las reflexión difusa.
Este diodo necesita una alimentación muy critica, su funcionamiento optimo es de 2 V, si, por muy raro que parezca y si sobrepasamos los 2.2 V "CRASH" como casi todos los diodos láser.

Como alimentador de todo esto emplee una fuente de alimentación de PC menos para el diodo que empleé una fuente de laboratorio para no preparar ningún regulador.
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La placa controladora de cuatro ejes es la misma que suelo emplear para todos los proyectos CNC que se me ocurren.
Los motores son dos motores paso a paso conectados con una junta flexible a una varilla roscada de 8mm y todo esto montado sobre una plancha de madera y cuadrados de aluminio sobre unas correderas de bolas de cajones.
